{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":5,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,4]]}
["2023-2024机械与电子工程系实训室耗材明细"]
["序号","耗材名称","耗材参数","数量","单位"]
[1,"PLC程序下载线","艾莫迅USB-SC09-FX 隔离蓝（光电隔离+在线监控 抗干扰3米）",10,"根"]
[2,"PLC程序下载线","艾莫迅USB-SC09-FX 经济黑（2017年经济型升级版2.5米）",15,"根"]
[3,"斜口钳","得力6寸",2,"个"]
[4,"电工实训网孔板","600*700",1,"块"]
[5,"电工实训网孔板","300*600",3,"块"]
[6,"24v电源","24v2.1A",2,"个"]
[7,"锂电池","12V",4,"个"]
[8,"国产plc工控板","24MT(14入10出)",5,"个"]
[9,"开关","PBS-33B",3,"个"]
[10,"红绿灯模块",null,4,"个"]
[11,"白底电机+三叶风","38*20",4,"个"]
[12,"点动开关","LA38",15,"个"]
[13,"指示灯","红色24v",10,"个"]
[14,"按钮固定座","22mm",8,"个"]
[15,"直流电机","24v，620转/分",4,"个"]
[16,"旋钮开关","两档",3,"个"]
[17,"中间继电器","八角24v",10,"个"]
[18,"空气开关","2P10A",4,"个"]
[19,"接线端子","四进四出",4,"个"]
[20,"接线端子","10位带导轨",6,"个"]
[21,"钢制导轨","15cm",10,"个"]
[22,"丝杆套装","200mm",2,"个"]
[23,"光电开关","18mm",2,"个"]
[24,"感应开关","12mm",4,"个"]
[25,"光电开关支架","18mm-L型",2,"个"]
[26,"感应开关支架","12mm-L型",4,"个"]
[27,"24v锂电池","2800mAh",1,"个"]
[28,"电池盒","98*66*46",1,"个"]
[29,"蜂鸣器","有源黑色",3,"个"]
[30,"螺丝螺母垫圈","m3x10",300,"个"]
[31,"线槽","25x25",60,"根"]
[32,"保险丝","R015  6A",10,"盒"]
[33,"保险丝","5x20mm   5A",2,"盒"]
[34,"端子排","TD-1510  15A  10位",20,"个"]
[35,"砂带","30mm",1,"条"]
[36,"惰轮","内孔 6mm",3,"个"]
[37,"电机","双出轴 775",1,"个"]
[38,"赛打螺丝","6mm",10,"个"]
[39,"螺丝钉","m2.6×10",1,"袋"]
[40,"电机直板支架","775 电机配套",1,"个"]
[41,"鸡嘴绞","中号",2,"个"]
[42,"6 脚开关","6A250VAC/10A125VAC",1,"个"]
[43,"DC 母头","0.75mm",2,"根"]
[44,"可调电源","24v Dc",1,"个"]
[45,"螺丝杆","6mm",1,"根"]
[46,"木板","25×10",2,"个"]
[47,"角铁","40×40×16",5,"个"]
[48,"螺栓","6mm",1,"袋"]
[49,"铝合金毛坯","100×100×50",20,"个"]
[50,"铝合金毛坯","120×120×25",30,"个 "]